'
Copy
00[f0]<CT>pClstrLfs.img
1WS240>SysImage.sys
yesCopy
00[f0]<CT>pClstr.img
1WS242>SysImage.sys
yesCopy
[kbd]
1WS220>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS240>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS230>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS240>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS221>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS240>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS231>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS240>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS241>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS240>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS222>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS242>SysImage.sys
Copy
[kbd]
1WS232>SysImage.sys
yes[sys]<sys>WS242>SysImage.sys
Delete
@00[f0]<Sys>Cleanup.fls'
Type
[Kbd]PF
AF                                                                            
  If you wish to install the memoryresident and file debuggers, press aeGOAF.  
                                                                            
  If you do not, the installation is done  Press aeACTIONFINISHAF and then    
  reboot the workstation andor master.                                     
                                                                            
AA

1Type
[kbd]PF
AF                                                             
  Remove the diskette from floppy drive ae00[f0]AF and insert the  
  Workstation OS Kit diskette 4 of 4.                        
                                                             
AA

INSERT DISK 4:  AM                    Press  GO  when Ready                    
1AAEF
LInstall








'Workstation OS Kit Diskette 4 of 4'Submit
00[f0]<Sys>Debug.sub
00[f0] 1