vthlp8ObjIO version X2.4DATAFH9
vthlp8	9P*9Utility KeysPage 8PPCTOS Key         Description1PCode_Shift_IDisplay last 2000 characters received	from host
Code_Shift_O)Display last 2000 characters send to hostCode_;Clear Input and Output BuffersCode_Shift_:Clear Input and Output BuffersPCode_Shift_DDisplay last Escape and Function Key sequenceCode_BackSpaceDisplay keyboard character valuesPCode_Shift_2Turn on X.25  TCP Debugging codeCode_Shift_3Turn on RS232C DebuggingcodeCode_Shift_4Display Last VT220 Function Key stringrecieved from hostCode_Shift_6Turn ON Keyboard Repeat (default)Code_Shift_7Turn OFF Keyboard Repeat$Code_Shift_9Show current TAB settingsPCode_Shift_CEnter control characterPCode_Shift_Y;Toggles between 24  33 lines of text on High Res. MonitorsCode_Shift_VChange current path)Code_Shift_XFile Transfer Utility'7C=ode_Shift_Copy     Initiates the File Receive facilityt