:Service_ID:
:X.25 GW Node Name:
:Delivery Confirmation (default = No):
:Remote Address:
:Buffer Size (default = 2048):4096
:TimeOut (default = Wait forever):
:Call User Data (default = none):
:Default Packet Size (default = 128):
:Number of SVCs (default = 0):
:LCNs for PVCs:
:VADs:
:Translation Table (default = BMX25Xlat.sys):
:CUG Index (default = none):
:Reverse Charging (default = No):
:Throughput Class Negotiation (default = none):
:Packet Size Negotiation (default = none):
:Log File Name (default = BMX25Log.sys):
:Translate Via Translation Table? (default = No):
:Map PS address to LCNs? (default = No):
:Append PS address to Remote AddressLocal Address? (R or L default = none):
:Map PS address to Remote AddressUser Data? (R or U default = none):
::
::
::
::
::
