	vtconfig2ObjIO version X2.4DATAFH4	vtconfig2	4Pl{P   CTOS VT220 Emulator (X.25)     Config for: PNTerminal Type:5(052= VT52, 100= VT100, 227 or 228= VT220, ANS= ANSI)Character Set:(N = Normal, D = DEC Multinational)Local Echo:2(Y = Terminal Echoes Chars, N = Host Echoes Chars)Attributes:(I = Inverse, U = Underline, D = Dim)		WrapMode:(Y = Yes, N = No)
NewLine:2(1 = CR, 2 = LF, 3 = CRLF, 4 = Send CR, Show CRLF)StatusLine:(Y = Yes, N = No, D=Date)KeyPad:((N = Numeric Mode, A = Application Mode)Cursor:$(U = Underline, B = Block, N = None)Cr to CrLf:0(Y = Yes, N = No   A1pplies to Incoming CR only)
Vt220 Fks:6(Y = Standard VT220 Function Keys, in VT220 mode only)Show Config:(Y = Shows at Startup Time, N = No)Enable Go Key:$(Y = GO Key is a standalone ESCAPE)N
Capture File: ([Spl] default if blank)
Print Header: (None if blank)
NX25 Config:('Default' if blank)X25 Parity:(Y = Yes, N = No)NNP @8@E@E@E@E@E@E	@E
@E@E@E
@E@E@E@E @E @E'@E.@EVT_VRR2.2VT_UNVT_TTVT_CSVT_LEVT_AttVT_WMVT_NLVT_SLVT_KPVT_8CUVT_CRVT_2FKVT_SCVT_GEVT_FNVt_PhVT_X25VT_XPt