	vtconfig3ObjIO version X2.4DATAFHn		vtconfig3	n	PcrP   CTOS VT220 Emulator (TCPIP)   Config for PNTerminal Type: 5(052= VT52, 100= VT100, 227 or 228= VT220, ANS= ANSI)Character Set:(N = Normal, D = DEC Multinational)Local Echo:2(Y = Terminal Echoes Chars, N = Host Echoes Chars)Attributes:(I = Inverse, U = Underline, D = Dim)		WrapMode:(Y = Yes, N = No)
NewLine:2(1 = CR, 2 = LF, 3 = CRLF, 4 = Send CR, Show CRLF)StatusLine:(Y = Yes, N = No, D=Date)KeyPad:((N = Numeric Mode, A = Application Mode)Cursor:$(U = Underline, B = Block, N = None)Cr to CrLf:0(Y = Yes, N = No   ApplLies to Incoming CR only)
Vt220 Fks:6(Y = Standard VT220 Function Keys, in VT220 mode only)Show Config:(Y = Shows at Startup Time, N = No)Enable Go Key: $(Y = GO Key is a standalone ESCAPE)N
Capture File:  (default is [Spl])	
Print Header:  (None if blank)N.(Press HELP to get a list of configured hosts)	TCPIP Host Name:(Enter either Host Name oror InterNet Addr:
InterNet Address)TCPIP Node Name:(Node Name with { } )TCPIP Parity: (Y = Strip, N = Do Not Strip)Binary: (Y = 8Bit, N = 7Bit)NP@7@E@E@E@E	@E	@E		@E
	@rE	@E	@E
)	@E	@E6	@E<	@EB	@EH	@EN	@EU	@E\	@Eb	@Eh	@EVT_VRR2.2VT_UNVT_TTVT_CSVT_LEVT_AttVT_WMVT_NLVT_SLVT_KPVT_CUVT_CRVT_2FKVT_SCVT_GEVT_FNVt_PhVT_X25Vt_XIAVt_XCVT_XPVT_BIt