	vtconfig1ObjIO version X2.4DATAFH	vtconfig1	PZiPCTOS VT220 Emulator (RS232)   Config for: PNTerminal Type:5(052= VT52, 100= VT100, 227 or 228= VT220, ANS= ANSI)Character Set:(N = Normal, D = DEC Multinational)Local Echo:2(Y = Terminal Echoes Chars, N = Host Echoes Chars)Attributes:(I = Inverse, U = Underline, D = Dim)	WrapMode:(Y = Yes, N = No)(NewLine:2(1 = CR, 2 = LF, 3 = CRLF, 4 = Send CR, Show CRLF)StatusLine:(Y = Yes, N = No, D=Date) 	KeyPad:((N = Numeric Mode, A = Application Mode)	Cursor:$(U = Underline, B = Block, N = None)Cr to CrLf:0(Y = Yes, N = No   Applies to Incoming CR only)	
Vt220 Fks:6(Y = Standard VT220 Function Keys, in VT220 mode only)Show Config:(Y = Shows at Startup Time, N = No)Enable GO Key:(Y = GO key is standalone ESCAPE key)N
Comm Channel:)(A,B,C,D,E,F,G,H,0A,0B,0C,0D,0E,0F,0G,0H,1A,1B,1C,1D,2A,2B,2C,2D)NCapture File:  ([Spl] default if blank)Print Header:  (None if blank)NP @6@E@E@E@E@E@E	@E
@E@E@E
@E@E@E@E@E@E@EVT_VERR2.2VT_UNVT_TTVT_CSVT_LeVT_AttVT_WMVT_NLVT_SLVT_KPVT_CUVT_CRVT_2FKVT_SCVT_GEVt_CCVT_FNVT_PHt