IMageDisk Utility 1.20 / Jan 09 2024
IMD 1.17: 16/01/2010 21:11:55

xerox 820-ii

cpm 2.2

work disk

ssdd

Assuming 1:1 for Binary output
 0/0 250 kbps SD  18x128
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18 
      D   DE5 DE5 DE5 U   DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
 1/0 250 kbps DD  17x256
      1   7   13  2   8   14  3   9   15  4   10  16  5   11  17  6   12 
      D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 2/0  D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5
 3/0  D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 DE5 DE5 D   DE5 DE5
 4/0  D   D   D   D   D   D   D00 D   D   D00 D   D   D00 D   D   D00 D  
 5/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   D  
 6/0  DE5 D   DE5 DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   D   DE5
 7/0  D   D   D   DE5 D   D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   D   DE5 D   D   DE5
 8/0  D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   D  
 9/0  DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
10/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
11/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
12/0  D   D   D00 D   D   D00 D   D   D   D   D   D   D   D   D00 D   D00
13/0  D00 D   D   D00 D   DE5 D00 D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
14/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
15/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D00
16/0  D   DE5 D   D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 DE5 D  
17/0  DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   DE5 D  
18/0  D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D  
19/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
20/0  D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5
21/0  D   D   D00 D   D   D00 D   D00 D00 D   D00 D00 D   D00 D00 DE5 D00
22/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
23/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
24/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   D  
25/0  DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
26/0  D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D   D   D  
27/0  D   D   D   D   D   D   D00 D   D   D00 D   D   D   D   D   D00 D  
28/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
29/0  D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   DE5 D   D   DE5 D  
30/0  D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   DE5 D   D   DE5 D   DE5 D   DE5
31/0  DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D  
32/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
33/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
34/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
35/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
36/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
37/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
38/0  D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 D   D  
39/0  DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   DE5 D   D  
40/0 250 kbps DD  9x512
      1   2   3   4   5   6   7   8   9  
      DF6 DF6 DF6 DF6 DF6 DF6 DF6 DF6 DF6
41 tracks(41/0), 690 sectors (154 Compressed, 1 Unavail)




#BEGIN XER2  Xerox 820 - SSSD 48 tpi 5.25"
#DENSITY FM, LOW
#CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 18,128
#SIDE1 0 1,6,11,16,3,8,13,18,5,10,15,2,7,12,17,4,9,14
#BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 83 DRM 31 AL0 080H AL1 0 OFS 3
#END

diskdef xer2
  seclen 128
  tracks 40
  sectrk 18
  blocksize 1024
  maxdir 32
  skew 5
#  boottrk 3
#  offset 4352
  offset 11008
  boottrk 0 
 os 2.2
end

# libdsk
[xer2]
description = XER2  Xerox 820 - SSSD 48 tpi 5.25" - 128 x 18
cylinders = 40
heads = 1
secsize = 128
sectors = 18
secbase = 1
datarate = SD

# Flashfloppy/GOTEK
[xer2]
cyls = 40
heads = 1
secs = 18
interleave = 5
bps = 128
id = 1
#rpm = 360
rpm = 300
rate = 125
mode = fm
iam = no



$ cpmls -f xer2 -D 820IICPM.RAW
     Name    Bytes   Recs  Attr     update             create
------------ ------ ------ ---- -----------------  -----------------
COPY    .COM     3K     18 R  
D       .COM     3K     24    
DDT     .COM     5K     38 R  
DUMP    .COM     1K      4 R  
ED      .COM     7K     52 R  
HELP    .COM     1K      6 R  
HELP    .TXT    30K    236 R  
MOVCPM  .COM     9K     68 R  
SUBMIT  .COM     2K     10 R  
SWAP    .COM     1K      3 R  
TIME    .COM     1K      8 R  
XSUB    .COM     1K      6 R  
   12 Files occupying     37K,      52K Free.




