

Ampro Little Board Z80 CPM -- Definition for cpmtools:

#BEGIN AMP2  Ampro - DSDD 48 tpi 5.25"
#DENSITY MFM, LOW
#CYLINDERS 40 SIDES 2
#SECTORS 10,512
#SKEW 2
#SIDE1 0 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#SIDE2 1 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#ORDER SIDES
#BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 194 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
#END

# setfdprm /dev/fd0 DS DD ssize=512 cyl=40 sect=10 head=2
diskdef amp2
  seclen 512
  tracks 80
  sectrk 10
  secbase 17  # added this line
  blocksize 2048
  maxdir 128
#  skew 0
  skew 1
  boottrk 2
  os 2.2
end

All AMPRO Little Board & Plus -- Files from:
http://www.retroarchive.org/hardware/ampro/



