h10062
s 00045/00000/00000
d D 1.1 83/03/17 14:37:55 tes 1 0
c date and time created 83/03/17 14:37:55 by tes
e
u
4
U
t
T
I 1
; Data area for GSX-86

GSX_Code	CSeg	Byte	Public

MAXPROC		Equ	15		; Largest layer number
MAXPROC_Paragraphs	Equ	MAXPROC*16	; Largest layer number * 16

		Public	MAXPROC
		Public	MAXPROC_Paragraphs
		Public	HowBound
		Public	ProcPtr
		Public	BasePageSegment
		Public	ModuleSize
		Public	ProcId
		Public	XPixels
		Public	YPixels
		Public	GSX_Base
		Public	GSX_Length
		Public	GSX_End

; Layer Table

HowBound	Rb	1		; How this layer is bound

ProcPtr		Rd	1		; Dword Ptr to proc in layer

BasePageSegment Rw	1		; Segment of Base Page Table for Proc

ModuleSize	Rw	1		; Total paragraphs allocated

ProcId		Rw	1		; Proc or Device Id of proc now bound

XPixels		Rw	1		; Number of pixels in X from driver
YPixels		Rw	1		; Number of pixels in Y from driver

		Rs	1		; Filler to make 16 bytes

		Rs	MAXPROC*16	; Rest of the layers

GSX_Base	Rw	1
GSX_Length	Rw	1

GSX_End		Rb	0

	End
E 1
