To install the datavault patch:

1. tar this directory. 
2. ftp the tar file to the datavault.
3. login to the datavault.
3. untar the tar file.
4. run install-dv-patch.
5. reboot datavault.

Example:
cmns-sun# pwd
/usr/cm/cm-runtime-6104/microvax
cmns-sun# cd ..
cmns-sun# tar cf microvax.tar microvax
cmns-sun# rcp microvax.tar cmns-dv:/tmp
cmns-sun# rsh cmns-dv
cmns-dv# cd /tmp
cmns-dv# tar xf mircovax.tar
cmns-dv# ./install-dv-patch
Backing up the kerenl
Modifying the kernel
_max_nofile:    40              =       1000
_nfile:         141             =       1200
_ngnode:        f4              =       1100
_nchsize:       10c             =       12bc
_flckinfo:      60              =       6cc
_flckinfo+4:    18              =       1bc
Making device
Installing datavault software
Installation complete, please reboot now
cmns-dv# rm -rf microvax microvax.tar



