IMageDisk Utility 1.20 / Jan 09 2024
IMD 1.18: 17/11/2012 22:22:18

820-II

diagnostic exerciser

130s22110 rev 1.000 2q82

Assuming 1:1 for Binary output
 0/0 300 kbps SD  18x128
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18 
      D   DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
 1/0 300 kbps DD  17x256
      1   7   13  2   8   14  3   9   15  4   10  16  5   11  17  6   12 
      D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 2/0  D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5
 3/0  D   DE5 D   D   DE5 D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D  
 4/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 5/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   D   D   D   D   D  
 6/0  D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 7/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 8/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
 9/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   D   DE5 D  
10/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
11/0  D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   D   D   D   D   D   DE5 D   DE5 DE5
12/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
13/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D  
14/0  D   D   DE5 D   D   D   D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   DE5
15/0  D   DE5 D   D   DE5 DE5 D   D   DE5 D   D   DE5 D   D   D   DE5 DE5
16/0  DE5 DE5 DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 D   D   D   DE5 DE5 D   DE5 D  
17/0  D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 D   DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
18/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
19/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
20/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
21/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
22/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
23/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
24/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
25/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
26/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
27/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
28/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
29/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
30/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
31/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
32/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
33/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
34/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
35/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
36/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
37/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
38/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
39/0  DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
40 tracks(40/0), 681 sectors (450 Compressed)



#BEGIN XER2  Xerox 820 - SSSD 48 tpi 5.25"
#DENSITY FM, LOW
#CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 18,128
#SIDE1 0 1,6,11,16,3,8,13,18,5,10,15,2,7,12,17,4,9,14
#BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 83 DRM 31 AL0 080H AL1 0 OFS 3
#END

diskdef xer2
  seclen 128
  tracks 40
  sectrk 18
  blocksize 1024
  maxdir 32
  skew 5
#  boottrk 3
#  offset 4352
  offset 11008
  boottrk 0 
 os 2.2
end

# libdsk
[xer2]
description = XER2  Xerox 820 - SSSD 48 tpi 5.25" - 128 x 18
cylinders = 40
heads = 1
secsize = 128
sectors = 18
secbase = 1
datarate = SD

# Flashfloppy/GOTEK
[xer2]
cyls = 40
heads = 1
secs = 18
interleave = 5
bps = 128
id = 1
#rpm = 360
rpm = 300
rate = 125
mode = fm
iam = no



$ cpmls -f xer2 -D 8N3B9TQ.RAW
     Name    Bytes   Recs  Attr     update             create
------------ ------ ------ ---- -----------------  -----------------
DEFINE  .COM     1K      5 R  
FLOPPY  .SUB     1K      1 R  
MTEST   .COM     4K     29 R  
MTEST2  .COM     9K     69 R  
QDISK   .COM     6K     48 R  
RIGID   .SUB     1K      1 R  
SUBMIT  .COM     2K     10 R  
TERM    .COM     6K     43 R  
    8 Files occupying     30K,      59K Free.





